**启东市汇龙中学实验室污水处理设备项目**

**采购询价公告（第二次）**

启东市汇龙中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市汇龙中学实验室污水处理设备项目进行询价采购（详细内容见下表）。

一、采购需求一览表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌/厂家 |
|
| **1** | **芬顿反应池** | φ1200\*2500mm  PE材质 | 座 | 1 |  |
| 1.1 | 耐腐蚀泵 | Q=2.5m³/h ，H=12m，N=0.75KW | 台 | 1 | 昆山台宝，上海山楠，南方泵业 |
| 1.2 | 转子流量计 | GFM82，∮ 32 | 台 | 1 | 南亚，环琪 |
| 1.3 | 曝气管网 | DN40-UPVC | M2 | 4 |  |
| 1.4 | 高压鼓风机风机 | TH-65 | 台 | 1 | 格凌，贝蕾克，锦诺克 |
| 1.5 | 加药系统（含搅拌机） | 0.5m³ | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 计量泵 | HK100/0.8 | 台 | 2 | 斯得浦，若森，边锋 |
| 1.7 | PH仪 | PH-101 | 套 | 1 | 若森，上海三本，盛奥华 |
| **2** | **中间水池** |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 耐腐蚀泵 | Q=2.5m³/h ，H=12m，N=0.75KW | 台 | 1 | 昆山台宝，上海山楠，南方泵业 |
| **3** | **混凝反应器** |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备本体 | 2.0\*1.5\*2.4m  碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 溢流堰 | 1.5\*0.15m  碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | pH仪 | PH-101 | 套 | 1 | 若森，上海三本，盛奥华 |
| 3.4 | 搅拌机 | 0.55KW S304 | 套 | 2 |  |
| 3.5 | 计量泵 | HK100/0.8 | 台 | 2 | 斯得浦，若森，边锋 |
| 3.6 | 隔膜泵 | QBY-40 | 台 | 1 | 边锋，展博，美宝 |
| 3.7 | PE水箱 | 1m3 | 只 | 1 | 苏州大自然，江苏林辉，慈溪瑞通 |
| 3.8 | PE加药系统 | 0.5m3 | 只 | 2 | 斯得浦，若森，边锋 |
| 3.9 | 除臭系统 | 1500m³/h | 套 | 1 |  |
| **4** | 电控箱（含电缆线管） | 元件 | 套 | 1 | 德力西 |
| **5** | 管道、管件（含阀门） | 碳钢、U-PVC | 批 | 1 |  |

二、本项目的最高限价为19.4万元（含设计方案费），报价超过最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.对于参加报价的供应商必须是在中华人民共和国境内正式注册的，具有独立法人资格，具有有效的工商行政管理部门颁发的营业执照；

3.报价供应商需具备有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系；

4.报价供应商近三年内具有类似实验室废水处理项目的业绩；

5.本项目招标不接受联合体投标。

四、报价注意事项：

1.报价供应商应按照本询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。报价包含相关附件、货物运输、现场安装、调试、使用、人工、运输保险、税金、售后质保服务等所有与本项目相关的费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.采购需求一览表中所列配置、参数均为最低要求，不允许负偏离，否则均被视为无效报价文件。

3.本项目提供3年全免费质保（配件+人工)，**成交供应商必须在报价文件中提供质保承诺函<加盖报价单位公章>**。

4.请供应商仔细阅读项目需求。采购人项目需求中的技术、商务要求，供应商必须进行实事求是的响应。如果照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求，成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的货物和服务与采购人项目需求中的技术、商务要求不同的，必须在《技术部分正负偏离表》上明示，否则视同完全响应。

5.报价供应商应保证采购人在使用、接受采购货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由报价供应商负全部责任。

6.有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市汇龙中学

联系人：黄大生 联系电话：13806285318

招标代理：上海碧凌工程咨询有限公司

联系人：陈燕 联系电话：18932203970

五、报价文件构成

1.报价承诺书（附件一）

2.质保承诺书（附件二）

3.法定代表人授权委托书（附件三）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

4.有效的企业法人营业执照复印件，须加盖报价单位公章。

5.有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。

6.近三年内业绩相关证明材料（提供合同、中标通知书）。

7.投标报价表（附件五）：必须按提供的样表格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

**以上材料如提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。报价文件正本一份、副本二份**。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封在一个档案袋里，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

六、报价文件递交

采用网络报名及现场报名相结合的形式，

网上投标截止时间及方式：网络报名投标截止时间2020年11月29日17时00分前必须向邮箱149384218@qq.com中发送网络报名函[附件网络报名函]，作为现场开标的必要条件，逾时则不予受理；

报价供应商于2020 年11月30日09时30分之前将投标文件提交启东市汇龙镇银洲金融中心6号楼3101室，并在2020年11月30日09时30分开标。迟到的投标文件将被拒绝。

开标时间：2020年11月30日09:30时（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇银洲金融中心6号楼3101室

1. 投标保证金：

（1）报价供应商必须交纳人民币3800元的投标保证金，缴纳方式为（现金）（其他形式概不接收）。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的投标保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查证取消成交资格，其投标保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，投标保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后投标保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的投标保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确认为成交的候选人，如成交无异议，投标保证金在签订合同后返还（不计息）。

**八、商务部分要求**：

**1.质量要求：**供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（提供相关证明材料）。

**2.质保承诺：**在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在2小时之内上门服务，并在6小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

**3.交货时间：**成交供应商须于接到供货通知书后的15天（日历日）内供货，5个工作日内完成安装，否则视作验收不合格，扣除履约保证金。

**4.交货、安装地点：甲方指定地点**。

**5.履约保证金：成交供应商在签订合同前必须向采购单位交纳履约保证金，金额为合同价的10%，履约保证金将在成交供应商安装完毕并经招标人验收合格后一个月内无息退还。**

**6.约定事项：**

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，由采购单位组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。采购单位认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）成交供应商将所有货物送到甲方指定地点，安装完毕后，由采购人进行验收。验收合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物及相关产品合格证行进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

九、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市汇龙中学学校网站予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，投标保证金不予退还。

3.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

十、**成交原则**：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

十一、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

十二、付款方式：货物运送至学校指定地点，并按设计方案进行施工安装，安装完毕且验收合格后付合同价的58%，一年后付至合同价的95%，余款在质保期满（质保期为3年）无质量问题后付清（不计利息）。

启东市汇龙中学

2020年11月24日

**附件一：**报价承诺书

**报 价 承 诺 书**

启东市汇龙中学 ：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加XXXXXXX询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价，且报价文件中包含设计方案费6000元整（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，投标保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．我方愿意在合同签定后一周内支付本项目设计方案费，本项目设计方案费为6000元（含税）。

8.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　    　　　邮编：

电话：　　　 　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

  年  月  日

附件二：质保承诺书

**质 保 承 诺 书**

启东市汇龙中学 ：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为 项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目提供3年全免费质保（配件+人工)，并负责终身维修。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在2小时之内上门服务，并在6小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　 　　 邮编：

  电话：　　　　　　　　 传真：

报价单位代表姓名：　　 　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

                       年  月  日

**附件三：**

**法定代表人授权委托书**

启东市汇龙中学 ：

0 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： 特授权 代表我单位全权办理针对项目编号为 项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五：**报价表

**报    价    表**

启东市汇龙中学实验室污水处理设备项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数型号 | 单位 | 数量 | 拟用品牌/厂家+型号 | 单价 | 总价 |
| **1** | **芬顿反应池** | φ1200\*2500mm  PE材质 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 耐腐蚀泵 | Q=2.5m³/h ，H=12m，N=0.75KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 转子流量计 | GFM82，∮ 32 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 曝气管网 | DN40-UPVC | M2 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | 高压鼓风机风机 | TH-65 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 加药系统（含搅拌机） | 0.5m³ | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 计量泵 | HK100/0.8 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.7 | PH仪 | PH-101 | 套 | 1 |  |  |  |
| **2** | **中间水池** |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 耐腐蚀泵 | Q=2.5m³/h ，H=12m，N=0.75KW | 台 | 1 |  |  |  |
| **3** | **混凝反应器** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备本体 | 2.0\*1.5\*2.4m  碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 溢流堰 | 1.5\*0.15m  碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | pH仪 | PH-101 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 搅拌机 | 0.55KW S304 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.5 | 计量泵 | HK100/0.8 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.6 | 隔膜泵 | QBY-40 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | PE水箱 | 1m3 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | PE加药系统 | 0.5m3 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3.9 | 除臭系统 | 1500m³/h | 套 | 1 |  |  |  |
| **4** | 电控箱（含电缆线管） | 元件 | 套 | 1 |  |  |  |
| **5** | 管道、管件（含阀门） | 碳钢、U-PVC | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | 大写： 小写： | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

     年    月   日