**启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目询价公告**

启东市汇龙中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目进行询价采购(详细内容见采购需求)。

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4公斤MF/ABCE4） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%)  2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014  3、产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06  4、产品标准：GB 4351-2023  5、灭火器灭火级别：2A 55B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥13±3s  11、最小喷射距离：≥3m  12、灭火剂净重量：4KG  13、筒体壁厚：≥1.14mm 碳钢  14、灭火器高度≤51cm  **★瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 573 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 手提式干粉灭火器（8公斤MF/ABCE8） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%) 2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014   1. 产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06 2. 4产品标准：GB 4351-2023   5、灭火器灭火级别：4A 144B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥22±3s  11、最小喷射距离：≥4m  12、灭火剂净重量：8KG  13、筒体壁厚：≥1.25mm 碳钢  14、灭火器高度≤61cm  **★瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 4 |   **备注：**  **1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行；**  **3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求；**  **4.本项目将由采购人组织抽样检验，被破坏的样品由成交供应商无偿重新提供。如检测不合格，视作项目整体验收不合格，将按相关规定进行处理。**  **5.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。**  **6.成交供应商须根据使用单位指定地点、时间安装到位（原灭火器回收至指定地点）。** | | | | |

**二、本项目的总价最高限价为人民币肆万捌仟零柒元整（48007.00元），总报价超过总价最高限价的为无效报价。**

**三、供应商资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.投标供应商为具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人或其他组织或自然人；有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务；

4.投标供应商须具有较强售后服务能力及法律法规规定应具备的其他条件；投标供应商应为所投消防产品（灭火器）的生产厂家或经销商，经销商须具有有效的厂家授权销售证明；

5.投标供应商须具有南通地区的本地化服务能力（如成交供应商为非南通本地注册公司，须提供南通本地合作单位信息和合作协议）；

6.报价供应商具有有效的营业执照；

7.本项目不接受联合体投标。

**四、询价采购报价注意事项：**

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市汇龙中学官网（http://www.qdshlzx.com.cn/）。

2、报价供应商应按照本采购文件的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。报价包含本项目所有涉及的全部费用，如材料费、配件费、人工费、货物运输、装卸、搬运（二次搬运、原灭火器回收至采购人指定地点）、分发、安装、调试、培训、运输保险、税金、售后质保服务等一切配套费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。成交供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低货物质量。

3、对采购人提供的货物需求，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

  采购单位：启东市汇龙中学

  联系人：黄大生       联系电话：13806285318

**4.报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证明（按照附件二格式填写，**无论法定代表人是否参加投标，均必须提供本项材料**）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，**非法定代表人参加投标时提交**）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）所投消防产品（灭火器）有效的厂家授权销售证明（经销商必须提供并加盖报价单位公章）；

（6）具有在南通地区的本地化服务能力承诺函（格式自拟，**如成交供应商为非南通本地注册公司，须提供南通本地合作单位营业执照和合作协议，并加盖双方单位公章。**）；

（7）报价明细表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（8）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）；

（9）质保承诺书（按照附件六格式填写）。

**注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。**

报价文件纸质文本**一正二副**，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.投标文件递交

投标截止时间：2025年10月 17日 9 点30分（北京时间）

开标时间：2025年10 月 17日 9 点30分（北京时间）

开标地点：启东市汇龙中学汇德楼三楼会议室

本项目采用现场报名开标方式，报价文件请于2025年10月17日9点30分前密封送至启东市汇龙中学汇德楼三楼会议室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

6.投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

**五、商务部分要求：**

**1.质量要求：**成交供应商需提供产品证明材料、参数内相关产品检测报告，审核通过方可签订合同，未能提供或提供虚假材料，取消成交资格并追究相关责任。

**2.交货时间：合同签订后10日内按采购人指定地点安装完毕并通过验收**。

**3.交货、安装地点：**启东市汇龙中学，具体以采购人指定地点为准。

**4.质保期：**成交供应商所投干粉灭火器质保五年，非人为因素外，需确保五年内灭火器压力指示在正常绿区范围，如灭火器压力指示有异常，五年内免费更换。质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，在1小时之内上门服务，一般问题2小时内到场解决，重大故障4个小时到场解决。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，紧急情况下随叫随到。如成交供应商在接到采购人通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在合同价内予以扣除。

**5.履约保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，**履约保证金金额为合同价的10%，**在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

**6.约定事项：**

（1）在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

**（2）供货时须提供的灭火器材需通过公安部消防产品合格评定中心检测，并提供检测报告。灭火器的生产日期至供货日不得超过3个月。**

（3）物资到达要求地点后由采购方组织相关人员进行核对验收，如产品不符合使用要求时采购方应告知供货方原因并协助其进行退换，涉及到的费用由供货方承担。

**（4）所提供的产品须符合相关型号标准进行生产的产品，随货提供应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品认证证书》和国家消防装备质量监督检验中心《检验报告》。**

**六、合同的签订及注意事项：**

**1、成交结果将在相关网站予（启东市汇龙中学官网）以公布，公示期为1天，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。**

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在公示期满后三十日内签订合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因**不能履行**政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价相同的，则采购人通过抽签方式随机确定中标候选人。**

**八、**到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

**九、付款方式：**合同签订后产品安装到采购单位指定地点并经验收合格后支付至合同价的90%；验收合格满一年后支付至合同价的95%，余款在质保期（五年）满后一次性付清（不计利息）。

启东市汇龙中学

2025年10月13日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市汇龙中学：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目的有关活动，我方决定参加投标，并作如下承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

8.我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

9.我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

10.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

11.我方的报价文件自开标后60天内有效。

12.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价单位代表姓名： 职务：

报价单位名称： （加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：**

**法定代表人（个体工商户经营者）身份证明**

先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人（个体工商户经营者），特此证明。

身份证号码：

报价单位名称（盖章）：

**注：提供法定代表人的（个体工商户经营者）身份证正反面复印件盖公章**

**附件三：**

**授 权 委 托 书**

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

启东市汇龙中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权 代表我公司全权办理针对**启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人或个体工商户经营者（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

**注：提供被授权人的身份证正反面复印件**

**附件四：**

**启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投标货物品牌 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4公斤MF/ABCE4） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%)  2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014  3、产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06  4、产品标准：GB 4351-2023  5、灭火器灭火级别：2A 55B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥13±3s  11、最小喷射距离：≥3m  12、灭火剂净重量：4KG  13、筒体壁厚：≥1.14mm 碳钢  14、灭火器高度≤51cm  ★**瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 573 |  |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器（8公斤MF/ABCE8） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%) 2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014   1. 产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06 2. 4产品标准：GB 4351-2023   5、灭火器灭火级别：4A 144B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥22±3s  11、最小喷射距离：≥4m  12、灭火剂净重量：8KG  13、筒体壁厚：≥1.25mm 碳钢  14、灭火器高度≤61cm  ★**瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 合计 | 大写： | 小写： | | | | |
| **备注：**  **1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行；**  **3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求；**  **4.本项目将由采购人组织抽样检验，被破坏的样品由成交供应商无偿重新提供。如检测不合格，视作项目整体验收不合格，将按相关规定进行处理。**  **5.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。**  **6.成交供应商须根据使用单位指定地点、时间安装到位（原灭火器回收至指定地点）。** | | | | | | | |

**说明：**

**本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。报价最多保留2位小数，否则视为无效报价。**

**报价单位（盖章）：**

**法人代表人或个体工商户经营者或被授权人（签字或盖章）：**

**年 月 日**

**附件五：报价货物采购要求响应表**

启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度  （正偏离、满足、负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表须为打印，手写无效。

报价单位（盖章）：

法人代表人或个体工商户经营者或被授权人（签字或盖章）：

**附件六：**

**质 保 承 诺 书**

启东市汇龙中学：

（投标人全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺干粉灭火器质保五年，非人为因素外，确保五年内灭火器压力指示在正常绿区范围，如灭火器压力指示有异常五年内免费更换。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次仍无法正常使用，我方将无条件给予更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在1小时之内上门服务，一般问题2小时内到场解决，重大故障4个小时到场解决。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，紧急情况下随叫随到。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标代表姓名： 职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期： 年 月 日