**启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目**

**采购询价公告**

根据启东市政府采购管理的有关法律法规的规定，就启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目进行分散采购询价，详细内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **推荐品牌** | **参考技术参数** | **单位** | **数量** |
|
| 1 | 前置放大器 | itc、TOA、BOSCH | 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；2.适用于对普通音源进行前级放大。3.准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm 10.重量：4.54Kg | 台 | 1 |
| 2 | 纯后级功放 | itc、TOA、BOSCH | 1、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；2、1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出；3、面板带音量调节旋钮；4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；5、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；技术参数:1、额定输出功率：1500W2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω3、输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口4、输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口5、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB )6、信噪比：>90dB7、总谐波失真：1KHz时0、5%, 1/3 输出功率8、散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇9、保护：过热, 过载&短路 ▲所投功放产品厂家获得CAQI全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 台 | 2 |
| 3 | 主备功放切换器 | itc、TOA、BOSCH | ▲1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；1备8，合理整合资源，节省成本；▲2、实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示；▲3.支持8路非平衡音频输入输出接口，支持8路功率信号输入输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章）▲、具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制；  ▲所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（公共广播、消防广播）字样，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 台 | 1 |
| 4 | 后备电源 | 山特/ 艾默森/APC | 1. 容量6000W，额定功率5.4Kw，在线双转换； 2. USP配置对应的16节12V65AH免维护铅酸电池、电池柜，在满载的情况下断电使用时间不低于1小时； 3. 长时间待机配载为小于等于额定功率的70% | 套 | 1 |
| 5 | 机柜 | 图腾、一舟 | 1.5米标准机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 安装调试 |  | 安装调试于采购单位指定位置 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：**

**一、本项目的最高限价为人民币：肆万玖仟叁佰元整(¥: 49300元)，报价高于或等于最高限价的为无效报价。**

**二、供应商资格要求**：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2. 对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围。
3. 本次询价不接受任何联合体形式的报价。

**三、报价注意事项：**

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含货物供应、运输、装卸、使用培训、税金、质保、售后服务、安装调试等相关费用，并确保正常使用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市汇龙中学

联系人：黄大生

联系电话：13806285318

3.**报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）。

（2）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）。

（3）有效的企业法人营业执照副本复印件（投标时须提供原件备查）。

（4）售后服务承诺书（按照附件三格式填写）。

（5）投标货物技术参数偏离表（按照附件四格式填写）。

（6）报价表（按照附件五格式填写，必须每页加盖报价单位公章）。

（7）技术参数中加▲项的证书证明材料需为带有原厂项目名称水印并加盖厂家公章，无此项材料者视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件第（1）-（5）、（7）项装订成册并密封，第（6）项报价表单独密封在信封内单独递交，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

**4.报价文件递交**

报价文件请于 **2021年 4月12日下午2:30-3:00**密封送至启东市汇龙中学总务处（启东市汇龙镇建设中路789号）（只授受直接送达），逾时则不予受理。

5.**报价保证金**

（1）报价供应商必须交纳人民币**1000元**的报价保证金。**报价保证金必须以现金形式提交**，**密封于信封内在递交报价文件的同时交至招标人。**不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

**四、商务部分要求：**

**1.质量要求：**供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

**2.质保、售后服务要求：**本项目所有货物提供**叁年**的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

**3.售后服务要求：**在质保期内，提供8小时内现场响应服务，如遇设备故障，无法在24小时内修复的，应提供临时备件予以替换，确保系统正常运行。超过36小时未备件替换的，每次扣款1000元/次。

**4.交货期：**接到采购单位通知后，供应商须在15个工作日内完成供货、安装完毕，否则按违约处理。

**5.交货、安装地点：**成交供应商应按照采购单位的要求，在指定位置安装牢固，确保正常使用。

**6.履约保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

**7.约定事项：**在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三日内向采购单位提供：1、符合本招标文件的参数证明函加盖原厂公章，2：针对本项目的原厂质保函加盖原厂公章，所有材料的递交包括支付履约保证金必须在七日内完成，七日内未能完成上述手续，与采购单位签订合同的，视为因成交供应商自身原因放弃中标资格，投标保证金不予退还。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。**

**七、付款方式：**货物运送至学校指定地点，并按要求进行施工安装，安装调试完毕且验收合格后付合同价的90%，余款在质保期满（质保期为**3**年）无质量问题后付清（不计利息）。

启东市汇龙中学

2021年 4 月 9 日

附件一：报价承诺书

**报 价 承 诺书**

启东市汇龙中学：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照询价文件的全部要求进行报价，所投货物规格、技术参数完全满足询价文件要求。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4． 如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法及评分细则。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市汇龙中学：

         （单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：       特授权    代表我公司全权办理针对启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：    性别：   年龄：  职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

        年    月    日

附件三：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**

启东市汇龙中学：

（投标人全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加招标项目为启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供**3**年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3.在质保期内，提供8小时内现场响应服务，如遇硬件设备故障，无法在24小时内修复的，应提供临时备件予以替换，确保系统正常运行。超过36小时未备件替换的，每次扣款1000元/次。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标代表姓名：　　　　　　　  　职务：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月    日

附件四、投标货物技术参数偏离表

**投标货物技术参数偏离表**

项目名称：启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标参数 | 偏离/响应 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

① 报价人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与询价文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离。如有例外请说明。

② 未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则有可能被认为负偏离、不完全响应询价文件的规定。

③ 该表不作为报价人对所投标项目关于技术要求等详细的描述和说明的替代。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日

附件五：报价表

**报  价  表**

项目名称：启东市汇龙中学高考日语听力系统设备采购与安装项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | 大写金额： | | | | |

报价单位（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

       年   月    日

**备注：**

**1.报价表必须按照以上格式填写，投标货物技术参数须完全符合询价文件要求。**

**2.报价表中必须填写与采购货物清单表中数量保持一致，否则投标无效。**

**3.因报价表较长，供应商须在所有报价表页上加盖公章予以确认。**