**启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目**

**市场询价公告**

启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目即将实施，现就启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目进行市场询价调研。

1. 采购需求：

智能化管理及日常运行维护项目需求一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **服务内容** |
| **1** | **配合用户电气工作人员，安排专业人员每周一次对变电站进行巡视巡检，及时发现事故隐患** | **高压设备开关柜运行状态检查。** |
| **变压器运行情况检查。** |
| **继电保护装置正常运行情况检查。** |
| **高压开关柜仪器仪表（电流、电压）运行情况检查、读数记录。** |
| **高压开关柜内照明、电加热等运行情况检查。** |
| **电磁锁闭锁回路及运行情况检查。** |
| **低压开关运行状态、及运行情况检查。** |
| **低压开关柜仪器仪表（电流、电压）运行情况检查、读数记录。** |
| **电气设备各个指示灯运行情况检查。** |
| **电容器运行情况检查、功率因数补偿情况检测，加强用电管理，减少罚款现象。** |
| **安装远程监控系统，实现PC端及手机客户端随时监控。** |
| **2** | **电试及设备**  **清洁保养** | **结合巡视巡检做好变电站的环境清洁。** |
| **保持设备清洁工作，减少粉尘对电气设备的腐蚀。** |
| **每三个月安排专业人员对变电站进行的清扫，清楷，保持变电站环境卫生整洁，减少粉尘对电气设备的腐蚀。** |
| **根据电业要求，安排10kV变电站电试工作（每二年一次），并出具相关报告书。** |
| **根据安全规程要求，定期为安全用具进行检查、试验，并张贴试验合格证。** |
| **3** | **根据客户需求，安排变电站的倒闸操作** | **如有必要，办理正常的变压器停用、启用及投运前的必要工作。** |
| **根据用户需求，安排变电站内高压柜、变压器、低压柜及出线开关等停起倒闸操作。** |
| **4** | **变电站定置管理** | **建立一套完善的运行维护制度。** |
| **现场张贴规章制度，加强现场的维护管理，区分有电区域，做警戒划线。** |
| **每个变配电站建立维保制度，配置记录本。** |
| **5** | **事故应急保障机制** | **建立事故保修制度。** |
| **承诺保修时间（60分钟）到达事故现场，开展事故抢险及故障排除。** |
| **变电站内电气设备及元器件损坏需更换的，单个价格在200元以内由乙方免费提供并更换；单个价格在200元及以上由甲方自行采购，乙方负责安装。** |
| **6** | **维保月报制度** | **及时发现运行缺陷，每月出具运行维护报告。** |
| **对运行中的问题及时做分析、告知并记录。** |
| **对缺陷进行等级划分，减少事故隐患。** |
| **及时将事故隐患报告用户单位。** |
| **7** | **保电支持** | **重大节日、重要活动时，或者汛期；配合编写保电方案。** |
| **保电时间，派驻专业人员参与保电活动。** |
| **配合需要落实应急电源或发电机组（费用根据实际情况另计）。** |
| **根据用户需求，参与对相关人员的技术指导及培训工作。** |
| **8** | **咨询服务** | **接受用户用电政策咨询和电费政策咨询。** |
| **定期安排业务经理上门回访，业务沟通等工作。** |
| **做好与电力部门的协调工作，及时解决客户的实际问题。** |
| **根据具体用电情况，结合各变电站的变压器功率使用特点，为客户出具完整的能源管理方案，并配套实际托管运行的方式。在确保安全用电、可靠用电的前提下，为客户提供经济、合理、高效的用电措施。** |
| **9** | **增减容工作** | **办理相关用电申请，配合实施用电工程等相关施工工作。** |
| **10** | **后出线工程** | **根据用电需求，为用户新增用电方案、设计，变电站后续运行方案须结合项目实际运行情况进行优化，具体费用另计。** |
| **在同等条件下参与用户后出线工程及相关电力电气设备采购（采购施工费另计）。** |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

三、约定事项

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价报价表于2024年 3月25 日17:00前，送至启东市汇龙中学，联系地址：启东市汇龙中学汇德楼二楼总务处，联系人：黄大生，联系电话：13806285318。

3、服务期：一年。如维保单位能认真履行合同，经双方协商后可续约一年。

4、拟定支付方式及期限：服务期结束且能认真履行电力维保合同的一次性付清。

5、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙中学

2024年 3 月21 日

启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 启东市汇龙中学10KV变电站电力维保服务项目 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |

附营业执照

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：