**启东市汇龙中学6台直饮水机维保服务项目询价公告**

启东市汇龙中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市汇龙中学6台直饮水机维保服务项目进行询价采购(详细内容见采购需求)。

**一、采购需求：**

1、6台直饮水机设备（四个出水口）品牌为：诚善牌商用电热直饮水机。

2、维保服务含1年内2次滤芯更换服务（每半年1次），滤芯配置如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、第一次更换滤芯数量及规格 | 名称 | 推荐品牌 | 规格 | 数量 |
| PP棉 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| 活性炭 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| 碳棒 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| RO膜 | 世韩3013-400、  海德能3013-400、  陶氏3013-400 | 400G | 6 |
| T33 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| 2、第二次更换滤芯数量及规格 | 名称 | 推荐品牌 | 规格 | 数量 |
| PP棉 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| 活性炭 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| 碳棒 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |
| T33 | 华晟、苏尔、水邦 | 10寸 | 6 |

3、一年内由第三方进行9次水质检测，水质须符合市卫生监督所要求；检测费用由服务商支付，如水质出现问题，由服务商承担一切责任。

4、保证直饮机设备的正常运行，对所有配件进行免费维修更换（所有配件须原厂进货），每15天必须对所有直饮机设备巡检一次。

5、直饮水机出现故障应在1小时内响应，24小时内恢复正常使用。

6、每次维修或更换耗材后，乙方需将维修保养内容（包括滤材、滤芯及零配件的更换）给校方有关人员签字确认。

二、本项目的总价最高限价为人民币贰万肆仟叁佰元整（¥ 24300.00元），总报价超过总价最高限价的为无效报价。

**三、供应商的要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

**四、询价采购报价注意事项**

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市汇龙中学官网（http://www.qdshlzx.com.cn/）。

2、供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种因素。**本项目为固定总价合同，本项目询价文件中所包含的内容，在结算时不予调整。**投标报价包括人工费、检测费、材料费、运输费、专用工具费、利润、税金等一切费用，同时投标人所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。

3、对采购人提供的货物需求，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

  采购单位：启东市汇龙中学

  联系人：黄大生       联系电话：13806285318

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（6）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件四）。

报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

**注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。**

5.投标文件递交

投标截止时间：2024年8 月 30 日9点30分（北京时间）

开标时间：2024年8 月 30 日9点30分（北京时间）

开标地点：启东市汇龙中学汇德楼三楼会议室

本项目采用现场报名开标方式，报价文件请于2024年8月30日9点30分前密封送至启东市汇龙中学汇德楼三楼会议室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

6.投标保证金

  根据省财政厅要求，免收投标保证金。

7.履约保证金

被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商服务期结束后一个月内由采购单位返还。

**五、服务期限：三年，合同一年一签，并视上年的服务质量决定是否续签。**

**六、合同的签订及注意事项：**

**1.成交结果将在相关网站予（启东市汇龙中学官网）以公布，公示期为1天，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。**

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在公示期满后三十日内签订合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因**不能履行**政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交**

**八、**到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

**九、付款方式：**按合同要求提供维保服务，每半年凭卫生部门合格的检测报告付合同价的50％。

启东市汇龙中学

2024年 8 月26 日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市汇龙中学 ：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市汇龙中学6台直饮水机采购维保服务项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年 月 日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市汇龙中学 ：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权 代表我公司全权办理针对启东市汇龙中学6台直饮水机采购维保服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

附件三：报价单

启东市汇龙中学6台直饮水机维保服务项目报价表

一、采购需求：

1、6台直饮水机设备（四个出水口）品牌为：诚善牌商用电热直饮水机。

2、维保服务含1年内2次滤芯更换服务（每半年1次），滤芯配置如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、第一次更换滤芯数量及规格 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 |
| PP棉 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| 活性炭 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| 碳棒 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| RO膜 | 请注明品牌 | 400G | 6 |
| T33 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| 2、第二次更换滤芯数量及规格 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 |
| PP棉 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| 活性炭 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| 碳棒 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |
| T33 | 请注明品牌 | 10寸 | 6 |

3、一年内由第三方进行9次水质检测，水质须符合市卫生监督所要求；检测费用由服务商支付，如水质出现问题，由服务商承担一切责任。

4、保证直饮机设备的正常运行，对所有配件进行免费维修更换（所有配件须原厂进货），每15天必须对所有直饮机设备巡检一次。

5、直饮水机出现故障应在1小时内响应，24小时内恢复正常使用。

6、每次维修或更换耗材后，乙方需将维修保养内容（包括滤材、滤芯及零配件的更换）给校方有关人员签字确认。

二、报价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 产品规格 | 数量 | 服务费（元/年） |
| 直饮水机  设备维保服务 | 诚善牌四龙头商用电热直饮水机 | 6台 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件四

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日