启东市汇龙中学采购膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜项目
市场询价公告
启东市汇龙中学采购膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
一、采购需求：
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	双边立柱梁
	H280-200-110*100*5*5
	套
	3
	Q235B

	型条
	￠89*2.5
	支
	5
	Q235B

	
	￠48*2.0
	支
	2
	Q235B

	天沟
	100*150*2.5
	米
	13
	Q235B

	落水管
	￠100PVC管
	套
	1
	

	膜布
	CM1100克优质户外膜布
	平方米
	57.6
	

	油漆辅料 
	环氧富锌底漆+优质丙烯酸面漆
	平方米
	57.6
	

	压条
	25*3
	米
	65
	铝合金

	304不锈钢存放柜
	主框架30*30*1.1mm不锈钢方管，层板采用0.9mm厚不锈钢板四边折边焊接，中间两道加强筋,两侧及背面竖档20*20*0.8mm圆管，侧面3根竖档，背面7根竖档。
	格
	20
	见示意图

	备注：1、膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜具体做法参见示意图。
2、以上报价包含五金辅材、安装调试、运输费、售后服务、税金等一切费用。


二、膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜示意图
[image: F:\xwechat_files\wxid_pzw9yrxqnsdu22_2402\temp\RWTemp\2026-09\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\8f0cc96111c1d93fd9d4c35d258c7fe1.png]
三、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.报价供应商具有有效的营业执照；
四、约定事项
1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
2、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价报价表于2026年9月11日17:00前，送至启东市汇龙中学，联系地址：启东市汇龙中学汇德楼二楼总务处，联系人：黄大生，联系电话：13806285318。
3、拟定支付方式及期限：货物质保期为3年。分两次付清，货物运送至学校指定地点，按要求安装、调试完毕且验收合格后，第一次付合同价的90%，余款在3年后（验收合格之日算起）经学校使用认可后一次性付清（不计利息）。
4、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。


启东市汇龙中学                                    
                                                 2026年 9 月 7 日
启东市汇龙中学膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜采购项目
市场询价报价表
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	合价（元）
	备注

	双边立柱梁
	H280-200-110*100*5*5
	套
	3
	
	Q235B

	型条
	￠89*2.5
	支
	5
	
	Q235B

	
	￠48*2.0
	支
	2
	
	Q235B

	天沟
	100*150*2.5
	米
	13
	
	Q235B

	落水管
	￠100PVC管
	套
	1
	
	

	膜布
	CM1100克优质户外膜布
	平方米
	57.6
	
	

	油漆辅料 
	环氧富锌底漆+优质丙烯酸面漆
	平方米
	57.6
	
	

	压条
	25*3
	米
	65
	
	铝合金

	304不锈钢存放柜
	主框架30*30*1.1mm不锈钢方管，层板采用0.9mm厚不锈钢板四边折边焊接，中间两道加强筋,两侧及背面竖档20*20*0.8mm圆管，侧面3根竖档，背面7根竖档。
	格
	20
	
	见示意图

	总计（元）
	大写：
	小写：

	备注：1、膜结构挡雨棚及不锈钢存放柜具体做法参见示意图。
2、以上报价包含五金辅材、安装调试、运输费、售后服务、税金等一切费用。
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